Diagonal - Lichtrasterdecke								          02-21

Ausschreibungstextvorschlag:

Pos: 01	Diagonal verlaufende Lichtrasterdecke:

		Bezugsquelle:		Vertriebsbüro Henning Leiser
					Welckerstrasse 6, D-35305 Grünberg
					Tel: 06401-22388-0 / Fax: -22388-20
					http://www.Leiser-Systeme.de

		Liefern und montieren einer Leiser-Diagonal-Lichtrasterdecke 
		im Farbton weiß bandbeschichtet.

		Die Rasterelemente im Feldformat 1243x617mm werden
		mittels zwei Haken-Clipse je Rasterelement miteinander zu 
einem geschlossenen Deckenbild verbunden.

Die Wabengröße ist 15/15mm und hat eine Wabenhöhe
von 15mm. Die Raster werden aus 0,5mm Aluminium
gefertigt. Die Querwaben sind um 22 Grad schräg versetzt.

		Die Abhängung erfolgt durch Auflage auf eine T24-Sicht-
		Schienen, welche mittels Noniusabhänger an der
		Rohdecken durch bauaufsichtlich zugelassenen Schrauben
		und Dübeln befestigt werden.

Menge:	....................... qm.

		Material:	€ .................. / qm.
		Lohn:		€ .................. / qm.
		Einh.-Preis:	€ .................. / qm.