Ballwurfsichere Standarddecke ME-PS30					          Seite: 03-04

Ballwurfsichere Paneeldecke ME-PS30

Ausschreibungstextvorschlag

Pos: 01	Liefern und montieren einer  ungelochten ballwurfsicheren
Paneeldecke nach DIN 18032 / DIN EN 13964, Typ: ME-PS30

		Bezugsquelle:		Vertriebsbüro Henning Leiser
					Welckerstrasse 6, D-35305 Grünberg
					Tel: 06401-22388-0 / Fax: -22388-20
					http://www.Leiser-Systeme.de

		Die Paneele mit den Formaten:	Modul:		100mm
							Paneelbreite:	  75mm
							offene Fuge:	  25mm
							Paneelhöhe:	  23mm

		werden 0,75mm Stahl hergestellt und in einer Abhanghöhe 
von _______mm zwischen UK Rohdecke und UK
abgehängter Decke verlegt. Die Deckenfarbe ist RAL 9010

		Die Abhängung erfolgt mittels Trageschienen und Nonius-
abhänger gemäss den Herstellerrichtlinien.

Menge:	....................... qm.

		Material:	€ .................. / qm.
		Lohn:		€ .................. / qm.
		Einh.-Preis:	€ .................. / qm.

Pos: 02	Zulage für einen allseitigen Wandanschluss bestehend aus einem 
		Wandwinkel 22/22mm in Deckenfarbe lackiert

Menge:	....................... lfdm.

		Material:	€ .................. / lfdm.
		Lohn:		€ .................. / lfdm.
		Einh.-Preis:	€ .................. / lfdm.

Pos: 03	Zulage für die Ausführung in feuchtraumgeeigneter 
Ausführung

Menge:	....................... qm.

		Material:	€ .................. / qm.
		Lohn:		€ .................. / qm.
		Einh.-Preis:	€ .................. / qm.

Pos: 04	Zulage für die Ausführung im geschützten Außenbereich

Menge:	....................... qm.

		Material:	€ .................. / qm.
		Lohn:		€ .................. / qm.
		Einh.-Preis:	€ .................. / qm.

 Vertriebsbüro nach §84HGB  Henning Leiser  Postfach 11 03  D - 35301 Grünberg Tel.: 06401-22388-0  Fax 06401-22388-20 
                Mobil : 0170-4108018      Email :  Henning.Leiser@Leiser-Systeme.de    Internet: http://www.Leiser-Systeme.de