VESMETAL

Ausschreibungstext zur Konstruktion: VES-K50

Ausschreibungstextvorschlag:
Pos: 01	Streckmetall-Langfeldplatten-Schraubsystem VES-K50
Fabrikat:	Vesmetal Vertriebsbüro Deutschland – Henning Leiser
Postfach 11 03 – 35301 Grünberg
Tel: 06401-22388-0 / Fax: 06401-22388-20
Homepage: http://www.Leiser-Systeme.de
Platinen-Modul ......... x .........mm, Maschengröße: 76 x 34 x 6,0 x 2,0 mm
Die Streckmetall-Elemente sind nach Konstruktionsdetail VES-K50 
gefertigt und werkseitig im Farbton RAL 9006 zu liefern. 
Im Einheitspreis ist die Unterkonstruktion (in schwarz beschichtet) 
bestehend aus einer doppelten CD-Konstruktion einschließlich aller 
Abhänger eingeschlossen.
Die Streckmetallplatinen werden gemäß den technischen Vorschriften der
Firma Vesmetal auf die CD-Konstruktion verschraubt.

Menge: .................... / m²				EP: € ...................

Pos: 02	Zulage für Passplatten im Format: ...... x ......mm

Menge: .................... / m²				EP: € ...................

Pos: 03	Zulage für das werkseitige einkleben eines schwarzen Akustik-Vlies.
		Fabrikat: Freudenberg-Soundex C1986SP

Menge: .................... / m²				EP: € ...................

Pos: 04a	Zulage für das werkseitige einbringen eines Ausschnittes ohne
Verstärkungsring für bauseits gestellte Downlight. 
Ausschnittgröße:  ____ mm

Menge: .................... / Stück				EP: € ...................

Pos. 04b	Zulage für das werkseitige einbringen eines Ausschnittes mit
20mm breiten Verstärkungsring für bauseits gestellte Downlight. 
Ausschnittgröße:  ____ mm

Menge: .................... / Stück				EP: € ...................

Pos: 05a	Wandanschluss VES-K50 ohne GK-Fries mittels einem
		Stahl-U-Profil zzgl. Niederhaltefedern für Anschnittplatten

Menge: .................... / lfdm.				EP: € ...................

Pos: 05b	Wandanschluss bestehend aus einem Stahl-U-Profil.
		Die Streckmetallplatinen werden unterhalb des U-Profils
		gemäss Herstellerrichtlinien von unten verschraubt. 

Menge: .................... / lfdm.				EP: € ...................